|  |
| --- |
| **Příloha č. 2b: Zadávací podmínky:****Podrobný popis a specifikace plošiny/ Technické parametry** |
| **Minimální zadavatelem požadované technické parametry a úroveň výbavy** | **Hodnoty parametrů (doplní účastník)** |
| **Značka a model plošiny (prosíme uvést)** |  |
| **Plošina** | Rozměr plošiny (šířka x délka):  | max. 1000 mm x 1400 mm |   |
| Nosnost: | 250 kg a více |   |
| Rychlost jízdy: | 60 mm/sec. |   |
| Počet stanic: | 2 |   |
| Prohlubeň: | Bez prohlubně |   |
| Zdvih: | Do 3500 mm |   |
| Otvírání dveří: | do 95° |   |
| **Plošina/ Provedení** | Vnitřní | ANO |   |
| **Ovládání** | Ovladač ve stanici | Prosvětlené tlačítko (kabina ve stanici/v jízdě) |   |
| Tlačítka 50x50mm, Braillovo písmo |   |
| Nouzové tlačítko STOP, ALARM, nouzová signalizace |   |
| Ovladač v kabině | Ovládání umístěno na bočním panelu |   |
| Tlačítkový, samoobslužný ovladač se stálým působením -„trvalý stisk ovl. Tlačítka" |   |
| Nouzové tlačítko STOP, ALARM, nouzová signalizace |   |
| Ovladače externí  | Nouzové tlačítko STOP, ALARM, nouzová signalizace |   |
| 2 kusy |   |
| **Kabina/ Rozměry** | Rozměr kabiny vnitřní (šířka x délka):  | min. 800 mm x 1300 mm |   |
| **Kabina/ Vybavení** | Omyvatelné stěny | ANO |   |
| Podlaha | Linoleum |   |
| **Kabina/ Komunikace** | Oboustranná komunikace: | Možnost napojení na pevnou linku |   |
| Obousměrné komunikační zařízení | Zajistí, že si uživatel může přivolat externí pomoc v případě uvíznutí schodišťové sedačky (např. kvůli výpadku proudu, nebo závadě na zařízení) |   |
| **Servisní podmínky** | Pravidelné revize na základě samostatné servisní smlouvy | Po dobu 10 let |   |