|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Příloha č. 2b: Zadávací podmínky:**  **Podrobný popis a specifikace plošiny/ Technické parametry** | | | | |
| **Minimální zadavatelem požadované technické parametry a úroveň výbavy** | | | | **Hodnoty parametrů (doplní účastník)** |
| **Značka a model plošiny (prosíme uvést)** | | |  | |
| **Plošina** | Rozměr plošiny (šířka x délka): | max. 1000 mm x 1400 mm | |  |
| Nosnost: | 250 kg a více | |  |
| Rychlost jízdy: | 60 mm/sec. | |  |
| Počet stanic: | 2 | |  |
| Prohlubeň: | Bez prohlubně | |  |
| Zdvih: | Do 3500 mm | |  |
| Otvírání dveří: | do 95° | |  |
| **Plošina/ Provedení** | Vnitřní | ANO | |  |
| **Ovládání** | Ovladač ve stanici | Prosvětlené tlačítko (kabina ve stanici/v jízdě) | |  |
| Tlačítka 50x50mm, Braillovo písmo | |  |
| Nouzové tlačítko STOP, ALARM, nouzová signalizace | |  |
| Ovladač v kabině | Ovládání umístěno na bočním panelu | |  |
| Tlačítkový, samoobslužný ovladač se stálým působením -„trvalý stisk ovl. Tlačítka" | |  |
| Nouzové tlačítko STOP, ALARM, nouzová signalizace | |  |
| Ovladače externí | Nouzové tlačítko STOP, ALARM, nouzová signalizace | |  |
| 2 kusy | |  |
| **Kabina/ Rozměry** | Rozměr kabiny vnitřní (šířka x délka): | min. 800 mm x 1300 mm | |  |
| **Kabina/ Vybavení** | Omyvatelné stěny | ANO | |  |
| Podlaha | Linoleum | |  |
| **Kabina/ Komunikace** | Oboustranná komunikace: | Možnost napojení na pevnou linku | |  |
| Obousměrné komunikační zařízení | Zajistí, že si uživatel může přivolat externí pomoc v případě uvíznutí schodišťové sedačky (např. kvůli výpadku proudu, nebo závadě na zařízení) | |  |
| **Servisní podmínky** | Pravidelné revize na základě samostatné servisní smlouvy | Po dobu 10 let | |  |